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电力通信数据模型通用设计规范
[bookmark: _Toc17184][bookmark: _Toc1552][bookmark: _Toc117359937]范围
[bookmark: _Toc427262036][bookmark: _Toc427262246][bookmark: _Toc427261341][bookmark: _Toc427266775][bookmark: _Toc117359938][bookmark: _Toc427262195][bookmark: _Toc427262070][bookmark: _Toc113275246][bookmark: _Toc427266680][bookmark: _Toc427573993][bookmark: _Toc427262211][bookmark: _Toc427573961][bookmark: _Toc427262015][bookmark: _Toc427262233]本文件规定了电力通信通用数据模型的设计基本原则、整体架构分类、数据对象唯一标识编码规则、元数据管理与对象扩展的通用设计要求。
本文件适用于电力通信系统的规划设计、建设实施、运行维护及跨系统数据共享交互。
[bookmark: _Toc13724][bookmark: _Toc1307]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 
仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。
GB/T 2260  中华人民共和国行政区划代码标准
GB/T 18391.1  信息技术数据元的规范与标准化  第1部分：数据元的规范与标准化框架
GB/T 30149  电网通用模型描述规范 
GB/T 33590.2  智能电网调度控制系统技术规范  第2部分：术语
DL/T 1991  电力行业公共信息模型
DL/T 5365  电力数据通信网络工程初步设计文件内容深度规定（附条文说明）
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电力通信通用数据模型  general data model for power communication
对电力通信领域各类资源、运行状态、运维管理等数据对象进行统一抽象、标准化定义的结构化模型集合，是实现数据语义统一、跨系统交互共享的基础。

数据对象映射  data object mapping
不同业务系统间，数据对象的属性定义、关联关系的对应转换规则，用于实现异构系统间的数据一致性对齐。
[bookmark: _Toc15025][bookmark: _Toc20102]缩略语
下列缩略语适用于本文件。
VC：可变字符串（VarChar）
CIM：公共信息模型（Common Information Model）
UID：唯一标识（Unique Identifier）
REL：关联关系（Relation）
TCR：通信资源域（Telecommunication Resource）
TCM：运行监测域（Telecommunication Monitoring）
TCO：运维管理域（Telecommunication Operation）
[bookmark: _Toc8062]总则
[bookmark: _Toc19224]设计基本原则
电力通信通用数据模型设计应遵循以下基本原则：
1. 全局唯一性原则：数据对象唯一标识编码需满足全系统全局唯一要求，以唯一编码为核心纽带，构建数据对象间的关联关系体系；
1. 通用适配性原则：数据对象建模需覆盖设备、组件、系统、业务等电力通信全领域基础元素，具备跨技术体制、跨业务场景的通用适配能力；
1. 元数据统一原则：采用标准化元数据管理方法，统一规范数据对象、对象数据表、对象属性与数据字典的定义，保障模型语义一致性；
1. 跨系统兼容原则：通过建立对象标识映射机制，实现存量业务系统与通用模型的信息对齐，支撑多系统数据协同；
1. 开放可扩展原则：支持结合区域业务特点进行差异化扩展，预留自定义对象与属性的扩展空间，保障模型对新技术、新业务的适配能力。
[bookmark: _Toc16251]模型整体架构与分类
电力通信通用数据模型按业务域划分为四大类：通信资源域模型、运行监测域模型、运维管理域模型、基础数据字典。
1. 通信资源域模型：覆盖电力通信全量静态资源及其关联关系，包含通信站、机房、光缆、设备等物理设施，以及通道段、通道链路、通信业务等逻辑容器资源；
1. 运行监测域模型：覆盖通信设备运行状态的采集类数据，包含实时告警数据、实时性能数据、历史告警数据三类对象；
1. 运维管理域模型：覆盖通信系统生产运维的工单类对象，包含检修票、缺陷单、方式单、检修计划等运维管理对象；
1. 基础数据字典：覆盖全模型的枚举类标准化取值，包含站点类型、电压等级、设备类型等各类字典定义。
[bookmark: _Toc11565]数据对象唯一标识编码设计
设计原则
数据对象唯一标识编码的创建应满足以下要求：
1. 全局唯一：保障编码在模型应用全范围内的唯一性，无重复冲突；
1. 分层赋码：支持不同层级、不同管理主体独立分配编码段，分级完成编码创建；
1. 分类清晰：编码需体现数据对象的领域与类别属性，便于识别与管理；
1. 预留扩展：编码体系预留充足扩展空间，支持新增对象类型与管理主体的接入。
编码组成规则
数据对象唯一标识采用四段式层级编码架构，由领域分类码、对象子类码、管理主体码和流水序列号四部分组成，采用字符型存储，全局唯一。各段编码规则如下：
1. 领域分类码：2 位字符长度，用于标识数据对象所属的业务域；
1. 对象子类码：2 位字符长度，用于标识具体的对象类别；
1. 管理主体码：6 位数字长度，对应数据管理机构的编码；当机构对应行政区划时，采用 GB/T 2260规定的六位行政区划代码；无对应行政区划的机构，采用统一分配的扩展编码；
1. 流水序列号：最长8位字符长度，为对象的顺序编码，具体长度由对应数据对象的管理规则定义。
[bookmark: _Toc12851]对象扩展与适配规则
数据对象的扩展与跨系统适配应遵循以下规则：
1. 领域归属判定：明确扩展对象所属的模型域，若现有域无法覆盖，新增领域分类并分配对应领域编码，编码不得与已有域重复；
1. 对象子类新增：在对应领域下新增对象子类，分配唯一子类编码，不得与现有子类编码冲突；
1. 数据表结构定义：依据对象属性集合创建对应的数据表，其中对象基础信息表为每个对象的必备数据表；
1. 属性与字典配置：定义数据表各属性的字段规则与约束条件，对枚举型属性配置对应的数据字典，保障取值规范；
1. 扩展验证与备案：扩展完成后需完成模型一致性验证，跨系统适配需同步定义映射规则，并向标准归口单位完成备案。
[bookmark: _Toc27836][bookmark: _Toc5578]模型设计
[bookmark: _Toc1152]元数据管理体系
电力通信通用数据模型采用元数据驱动的设计方法，通过规范对象分类管理表、对象数据表、对象属性表三类核心元数据表的结构，实现数据模型的标准化定义、可扩展管理与跨系统兼容，支撑模型的全生命周期管理。
[bookmark: _Toc14985][bookmark: _Toc18456]数据对象管理表
表结构
对象分类管理表用于统一管理全模型的数据对象，表属性包含对象编码、所属域、对象中文名称、对象英文标识、流水号长度、备注，具体表结构见附录A.1。
对象编码规则
对象编码为对象分类管理表的主键，用于唯一标识数据对象，采用6XXX号段作为模型对象编码的取值范围，具体分类见附录B.1。
所属域
所属域用于描述数据对象归属的业务域，取值包括：通信资源域（TCR）、运行监测域（TCM）、运维管理域（TCO）、关联关系类（REL）（单独放到一个章节）、配网资源子类（TCPW）（放到通信资源域）。
流水号长度
流水号长度用于规定该类数据对象唯一标识中流水序列号的字符长度，编码生成程序需依据该属性生成对应长度的流水号，最终确定完整编码的总长度。
[bookmark: _Toc26141]对象数据表
表结构
单个数据对象可由多张数据表构成，形成一对多的关联关系（如通信站对象包含通信站基础信息表、通信站统计信息表）。对象数据表的属性包含对象编码、中文表名、英文表名、备注，具体表结构见附录A.2。
对象数据表通过对象编码与对象分类管理表形成外键关联。
表名命名规则
对象数据表的英文表名采用多段式命名规则，各段通过下划线分隔，表名总长度不超过48字节。命名结构分为五段，规则如下：
1. 第一段：域前缀，标识数据对象的应用范围，公有通用对象统一使用WDP标识，自定义私有对象禁止使用该前缀；
1. 第二段：所属域编码，如通信资源域（TCR）、运维管理域（TCO）等；
1. 第三段：对象英文标识，如通信站TCSITE、光缆FIBER等；
1. 第四段：属性集分类，如基础信息类（B）、统计信息类（S）、关联关系类（R）、参数明细类（P）等；
1. 第五段：扩展标识，用于补充年份、细分场景等信息，可为空；如需多段扩展，继续通过下划线分隔。

通信站基础信息表：WDP_TCR_TCSITE_B
通信站统计信息表：WDP_TCR_TCSITE_S
通信站与厂站关联关系表：WDP_TCR_TCSITE_R_SUBSTATION
[bookmark: _Toc26950]对象属性表
表结构定义
对象属性表用于定义每张数据表的字段信息，表属性包含英文表名、中文属性名、英文属性名、数据类型、约束条件、生成方式、备注，具体表结构见附录 A.3。
对象属性表以英文表名、英文属性名作为联合主键，其中英文表名与对象数据表的英文表名形成外键关联。
数据类型定义
数据类型用于定义属性在数据库中的存储格式，需遵循通用数据库类型规范。
约束条件定义
[bookmark: _GoBack]约束条件用于定义属性的取值与校验规则，主要包括主键约束（PK）、唯一约束（UNIQUE）、非空约束（NOT NULL）、取值范围约束（CHECK）、外键约束（FK）五类。
生成方式定义
生成方式用于描述属性数据的产生与维护方式，共分为五类，遵循 “最小人工维护、最大取值规范” 的设计原则，优先采用自动生成、枚举选择的方式：
1. 规则自动生成（R）：依据统一编码规则由系统自动生成，保障全局唯一，如通信站唯一编码；
1. 字典枚举选择（S）：从标准化数据字典中枚举选取，确保数据语义统一，如站点类型；
1. 人工录入维护（M）：依据实际场景人工规范录入，如通信站名称；
1. 关联计算派生（C）：基于关联对象属性自动统计计算，无需人工维护，如机房内机柜数量；
1. 模板参数导入（D）：从设备标准参数模板中批量导入，如设备硬件出厂参数。
[bookmark: _Toc16720]数据对象关联关系
数据对象关系描述方法
数据对象间的关联关系分为包含关系、强关联关系、非外键强关联三类，关联关系的描述方法遵循 DL/T 1991的相关要求，数据对象关系图示例见图1。
数据对象关系图示例
通信资源域
骨干网资源数据对象关系
骨干网资源数据对象关系用来描述通信容器、通信设备之间的关联关系：
1. 骨干网资源类型包括通信容器、通信设备及其关联关系，骨干网资源数据对象关系见图2；
1. 骨干网资源类型包括通信资源与外部资源。通信资源为电力通信系统产生或电力通信专业网管采集得到的由电力通信专业进行管理维护的数据，外部资源为非电力通信专业产生并进行管理维护的数据；
1. 图2中标注阴影的设备、电源设备、设备组件、通信设备系统、业务链路对象为由多个数据对象归类形成的数据对象组，即非原子数据对象，设备、电源设备、设备组件、业务链路四类数据对象组的组成见图3，通信设备系统数据对象组的组成见图4；
1. OTN光路可承载SDH光路，也可直接承载业务，在不同的设备类型下光路、通道段、通道链
路有不同的对应关系，对应关系见图5。



骨干网资源数据对象关系
设备、电源设备、设备组件、业务链路数据对象关系
设备、电源设备、设备组件、业务链路四类数据对象组的组成及内部数据对象关系见图3：
1. 设备数据对象组包含传输网设备、业务网设备、支撑网设备共计14个数据对象，设备数据对
象关系见图3a；
1. 电源设备数据对象组包含通信电源、配电屏、UPS、蓄电池共计4个数据对象，电源设备数据
对象关系见图3b；
1. 设备组件数据对象组包含机框、插槽、板卡共计3个数据对象，设备组件数据对象关系见图
3b；
1. 业务链路数据对象组包含稳控站间通道、数据网链路、交流线路保护资源共计3个外部数据对
象，通道链路数据对象关系见图3c。
a) 设备数据对象关系    b) 电源设备、设备组件数据对象关系  c) 通道链路数据对象关系
设备、电源设备、设备组件、业务链路数据对象关系
通信设备系统、保护组数据对象关系
通信设备系统、MSP保护组、板卡保护组三类数据对象组的组成及内部数据对象关系见图4：
1. 通信设备系统数据对象组包含传输系统、数据网系统、电视电话会议系统、同步设备系统、机动应急系统、交换网系统、网管系统共计8个数据对象，通信设备系统数据对象关系见图4a；
1. MSP保护组数据对象组包含MSP保护组、MSP保护组端口、MSP保护组时隙共计3个数据
对象，MSP保护组数据对象关系见图4b；
1. 板卡保护组数据对象组包含板卡保护组板卡共计1个数据对象，板卡保护组数据对象关系见图4b。
a) 通信设备系统数据对象关系                                 b) 保护组数据对象关系
通信设备系统与保护组数据对象关系
光路、通道段、通道链路数据对象关系
光路、通道段、通道链路在不同技术体制下对应不同的数据对象关系：
1. 当光路、通道段、通道链路数据对象类型均为OTN时，OTN光路、OTN波道、OTN通道段、
OTN通道链路数据对象关系见图5a；
1. 当光路、通道段、通道链路数据对象类型均为SDH时，SDH光路、SDH通道段、SDH通道
链路关联关系见图5b；
1. 当光路数据对象类型为SDH，通道段、通道链路数据对象类型均为OTN时，SDH光路、OTN
通道链路、OTN通道段关联关系见图5c。
           a) OTN                       b)  SDH                   c) OTN与SDH混合
光路、通道段、通道链路数据对象关系
配网资源数据对象关系
配网资源数据对象关系用来描述配网资源与骨干网通信容器、通信设备之间的包含以及关联关系。配网资源数据对象关系见图6：
1. 配网资源数据对象关系图中的通信设备、通信容器均沿用骨干网资源数据对象关系图中的数据
对象；
1. 配网资源中的设备数据对象组包含了工业以太网设备、PON设备、无线设备、支撑网设备共
计9个数据对象；
1. 电源设备、设备组件数据对象组定义见6.5.2.2。
配网资源数据对象关系
通信设备运行类
通信设备运行类模型数据对象关系用来描述通信设备系统、设备、设备组件、端口与实时告警、实时性能数据对象之间的关联关系，通信设备运行类模型数据对象关系见图7：
1. 通信设备系统、设备、设备组件数据对象组定义见6.5.2.1.1、6.5.2.1.2；
1. 通信设备运行类模型数据对象均为从专业网管采集的用来描述系统、设备、组件、端口告警与性能的基本信息，不包括告警白名单、告警规则等通信系统运行类数据对象。










通信设备运行类模型数据对象关系
通信系统运行类
通信系统运行类模型数据对象关系包含缺陷单、业务申请单、方式单、检修票、月检修计划、年检修计划共计6个数据对象。通信系统运行类模型数据对象关系见图8：
1. 通信系统运行类模型数据对象为支撑通信调度、检修、运行管理的基础工单；
1. 通信系统运行类模型数据对象不包含值班、排班等功能性、个性化应用类数据对象。
通信系统运行类模型数据对象关系
[bookmark: _Toc31502][bookmark: _Toc5986]数据字典
数据字典表结构
数据字典的表属性包括编码、名称、说明。数据字典表见附录A.4。
数据字典编码
编码是表的主键，数据类型采用整型。该属性是字典对象值的唯一标识，其他表引用该字段。字典编码采用四位数字，一般从1000开始。


[bookmark: _Toc117359971][bookmark: _Toc30257]
[bookmark: _Toc5363]
（资料性）
行政区划代码及编码扩展
[bookmark: _Toc3033]数据对象管理表
数据对象管理表结构见表A.1。
表A.1 数据对象管理表
	序号
	属性名
	英文属性名
	数据类型
	约束条件

	1
	对象代码
	CODE
	VC(4)
	PK

	2
	对象分类
	CATEGORY
	VC(8)
	NOT NULL

	3
	对象名称
	NAME_CHN
	VC(32)
	NOT NULL

	4
	对象英文名称
	NAME_ENG
	VC(16)
	NOT NULL

	5
	对象序列号长度
	SN_LENGTH
	INT
	NOT NULL

	6
	说明
	NOTES
	VC(256)
	


[bookmark: _Toc19348]数据对象表
数据对象表结构见表A.2。
表A.2 数据对象表
	序号
	属性名
	英文属性名
	数据类型
	约束条件

	1
	对象代码
	OBJECT_CODE
	VC(4)
	FK

	2
	表名
	TABLE_NAME_CHN
	VC(64)
	NOT NULL

	3
	英文表名
	TABLE_NAME_ENG
	VC(48)
	PK

	4
	说明
	NOTES
	VC(256)
	


[bookmark: _Toc2192]数据对象属性表
数据对象属性表结构见表A.3。
表A.3 数据对象属性表
	序号
	属性名
	英文属性名
	数据类型
	约束条件

	1
	英文表名
	TABLE_NAME_ENG
	VC(48)
	FK

	2
	属性名
	PROPERTY_NAME_CHN
	VC(64)
	NOT NULL

	3
	英文属性名
	PROPERTY_NAME_ENG
	VC(30)
	

	4
	数据类型
	DATA_TYPE
	VC(16)
	NOT NULL

	5
	约束条件
	CONSTRAINT
	VC(64)
	

	6
	产生形式
	MAINTENANCE_MODE
	VC(2)
	

	7
	说明
	NOTES
	VC(256)
	





[bookmark: _Toc24772]数据字典
数据字典表结构见表A.4。
表A.4 数据字典表结构
	对象代码
	对象名称
	对象代码
	对象名称
	对象代码
	对象名称

	1
	编码
	CODE
	INT
	PK
	

	2
	名称
	NAME
	VC(16)
	NOT NULL
	

	3
	说明
	NOTES
	VC(256)
	
	




II

III


[bookmark: _Toc24480][bookmark: _Toc116482457][bookmark: _Toc116482695][bookmark: _Toc116484347]
（资料性）
数据对象代码分类表实例、数据对象管理表实例、数据对象表管理表实例
[bookmark: _Toc28406][bookmark: _Toc28951][bookmark: _Toc28120][bookmark: _Toc32681]数据对象代码分类表
数据对象表代码分类表实例见表B.1。
表B.1 数据对象代码分类表
	对象代码
	对象名称

	60XX
	通信资源（容器）

	610X
	通信资源（光缆）

	612X
	通信资源（管道杆路）

	613X
	通信资源（传输设备）

	614X
	通信资源（电源设备）

	615X
	通信资源（数据网设备）

	616X
	通信资源（交换网设备）

	617X
	通信资源（会议设备）

	618X
	通信资源（机动应急设备）

	619X
	通信资源（同步设备）

	620X
	通信资源（通信网管设备）

	625X
	通信资源（设备组件）

	63XX
	通信资源（配网）

	640X～644X
	通信资源（关联关系）

	6501
	通信资源（通信资产）

	66XX
	通信系统运行

	670X～671X
	通信设备运行

	68XX
	各网省公司资源自定义模型预留

	69XX
	各网省公司实时自定义模型预留

	70XX
	各网省公司运行自定义模型预留


[bookmark: _Toc21218][bookmark: _Toc13505][bookmark: _Toc32571]数据对象管理表实例
A.1.1　 通信资源（容器）
通信容器资源数据对象管理表实例见表B.2。
表B.2 通信容器资源数据对象管理表实例
	对象代码
	对象分类
	对象名称
	对象英文名称
	对象序列号长度
	说明

	6005
	TCCON
	通信网
	TCGRID
	4
	

	6010
	TCCON
	光缆网
	FIBERGRID
	4
	

	6015
	TCCON
	传输网
	TCTRANS
	4
	

	6016
	TCCON
	传输平面
	TCPLANE
	4
	

	6020
	TCCON
	通信站
	TCSITE
	8
	


表B.2（续）
	对象代码
	对象分类
	对象名称
	对象英文名称
	对象序列号长度
	说明

	6021
	TCCON
	机房
	TCROOM
	8
	

	6022
	TCCON
	沟道
	TCPIPESEG
	8
	

	6040
	TCCON
	节点
	TCNE
	8
	

	6045
	TCCON
	光路
	TCOPTICALROAD
	8
	

	6046
	TCCON
	业务
	TCBUZ
	8
	

	6050
	TCCON
	通道链路
	TCCHANNEL
	8
	

	6051
	TCCON
	通道段
	TCCHANNELSEG
	8
	

	6052
	TCCON
	纤芯通道
	TCCHANNELFIBER
	8
	

	6053
	TCCON
	人井
	TCWELL
	8
	

	6061
	TCCON
	业务系统
	TCBUZSYS
	8
	

	6063
	TCCON
	OTN波道
	OTNFREQUENCYCHANNEL
	8
	

	6023
	TCCON
	传输系统
	TCTRANSYS
	8
	

	6024
	TCCON
	数据网系统
	TCIPDATASYS
	8
	

	6025
	TCCON
	电源系统
	TCPOWERSYS
	8
	

	6026
	TCCON
	电视电话会议系统
	TCSPVCSYS
	8
	

	6027
	TCCON
	机动应急系统
	TCSPEMSYS
	8
	

	6028
	TCCON
	交换网系统
	TCSWSYS
	8
	

	6029
	TCCON
	同步设备系统
	TCSPSYNSYS
	8
	

	6030
	TCCON
	网管系统基本信息表
	TCSPMSSYS
	8
	

	6031
	TCCON
	MSP保护组
	PROTECTMSP
	8
	

	6032
	TCCON
	MSP保护组端口
	PGPPTP
	8
	

	6033
	TCCON
	MSP保护组时隙
	PGPCTP
	8
	

	6034
	TCCON
	板卡保护组
	EPROTECTIONGP
	8
	

	6035
	TCCON
	板卡保护组板卡
	SG_TCCON_EPGPCARD
	8
	


A.1.2　 通信资源（容器）
通信设备资源数据对象管理表实例见表B.3。
表B.3 通信设备资源数据对象管理表实例
	对象代码
	对象分类
	对象名称
	对象英文名称
	对象序列号长度
	说明

	6100
	TCDEV
	光缆
	FIBER
	8
	

	6101
	TCDEV
	光缆段
	FIBERSEG
	8
	

	6102
	TCDEV
	纤芯
	FIBERLINE
	8
	

	6120
	TCDEV
	独立通信杆塔
	TCTOWER
	8
	

	6130
	TCDEV
	SDH设备
	TCNESDH
	8
	

	6131
	TCDEV
	OTN设备
	TCNEOTN
	8
	

	6132
	TCDEV
	PTN/SPN设备
	TCNEPTN
	8
	

	6133
	TCDEV
	PDH设备
	TCNEPDH
	8
	

	6134
	TCDEV
	波分设备
	TCNEWDM
	8
	

	6135
	TCDEV
	微波设备
	TCNEWAVE
	8
	


表B.3（续）
	对象代码
	对象分类
	对象名称
	对象英文名称
	对象序列号长度
	说明

	6136
	TCDEV
	载波设备
	TCNECARRIER
	8
	

	6138
	TCCON
	PCM设备
	PCM
	8
	

	6142
	TCDEV
	通信电源
	TCNEPOWERHFSP
	8
	

	6144
	TCDEV
	配电屏
	TCNEPOWERDR
	8
	

	6145
	TCDEV
	蓄电池组
	TCNEPOWERBP
	8
	

	6146
	TCDEV
	UPS
	TCNEPOWERUPS
	8
	

	6150
	TCDEV
	数据网设备
	TCNEIPDATA
	8
	

	6154
	TCDEV
	2M切换设备
	TCNESWTICH
	8
	

	6160
	TCDEV
	交换设备
	TCNESW
	8
	

	6170
	TCDEV
	会议设备
	TCNEVC
	8
	

	6180
	TCDEV
	机动应急设备
	TCNESPEM
	8
	

	6190
	TCDEV
	同步设备
	TCNESPSYN
	8
	

	6200
	TCDEV
	通信网管设备
	TCNESPMS
	8
	

	6240
	TCCON
	卫星地面设备
	SATELLITE
	8
	

	6250
	TCDEV
	通信机框
	TCSHELF
	8
	

	6251
	TCDEV
	通信板卡
	TCCARD
	8
	

	6252
	TCDEV
	通信插槽
	TCSLOT
	8
	

	6253
	TCDEV
	通信端口
	TCPORT
	8
	

	6254
	TCDEV
	光切设备
	TCNEOLP
	8
	

	6255
	TCCON
	接续装置
	FBRCONNECT
	8
	

	6256
	TCCON
	通信机柜
	TCRACK
	8
	

	6257
	TCCON
	光放设备
	OPTICALAMP
	8
	

	6258
	TCCON
	色散设备
	DISPERSION
	8
	

	6261
	TCCON
	配线端子
	EQPTERM
	8
	


A.1.3　 通信资源（配网）
通信配网资源数据对象管理表实例见表B.4。
表B.4 通信配网资源数据对象管理表实例
	对象代码
	对象分类
	对象名称
	对象英文名称
	对象序列号长度
	说明

	6301
	TCPW
	接入网
	AN
	8
	

	6302
	TCPW
	无线网
	WPN
	8
	

	6303
	TCPW
	光纤专网
	OFPN
	8
	

	6304
	TCPW
	工业以太网设备
	HOST
	8
	

	6305
	TCPW
	OLT设备
	HOST_OLT
	8
	

	6306
	TCPW
	ONU设备
	HOST_ONU
	8
	

	6307
	TCPW
	分光器
	OPTICAL_SPLITTER
	8
	

	6308
	TCPW
	通道链路
	TCCHANNEL
	8
	


表B.4（续）
	对象代码
	对象分类
	对象名称
	对象英文名称
	对象序列号长度
	说明

	6309
	TCPW
	5G基站
	SG_TCPW_NR_BASE_STATION_RES_B
	8
	

	6310
	TCPW
	UPF资源
	UPF_RES
	8
	

	6311
	TCPW
	小区
	NR_CELL_RES
	8
	

	6312
	TCPW
	5G切片
	SLICES_RES
	8
	

	6313
	TCPW
	DNN/APN
	DNN_OR_APN_RES
	8
	

	6314
	TCPW
	SIM卡
	SIM_RES
	8
	

	6315
	TCPW
	无线通信终端（含模块）
	CPE_DEVICE
	8
	

	6316
	TCPW
	无线专网核心网设备
	EPC_DEVICE
	8
	

	6317
	TCPW
	无线专网基站
	BBU_DEVICE
	8
	

	6318
	TCPW
	无线专网小区
	RRU_DEVICE
	8
	


A.1.4　 通信资源（关联关系）
通信资源关联关系数据对象管理表实例见表B.5。
表B.5 通信资源关联关系数据对象管理表实例
	对象代码
	对象分类
	对象名称
	对象英文名称
	对象序列号长度
	说明

	6401
	R
	通信站与厂站关联关系
	TCSITECOMMONSUBSTATION
	8
	

	6402
	R
	光路与通道段关联关系
	TCOPTICALROADTCCHANNELSEG
	8
	

	6403
	R
	光缆段与直流线路关联关系
	TCFIBERSEGDCLINE
	8
	

	6404
	R
	光缆段与交流线路关联关系
	TCFIBERSEGACLINE
	8
	

	6405
	R
	光缆段与T接线路关联关系
	TCFIBERSEGTLINE
	8
	

	6406
	R
	光缆段与沟道关联关系
	TCFIBERSEGTCPIPESEG
	8
	

	6407
	R
	光缆与光缆段关联关系
	TCFIBERFSEGFIBER
	8
	

	6408
	R
	光缆与一次线路关联关系
	TCFIBERLINE
	8
	

	6216
	R
	时隙交叉连接关系
	TCCTPTCCTP
	8
	

	6410
	R
	通道段与通道链路关联关系
	TCCHANNELTCCHANNELSEG
	8
	

	6411
	R
	业务与通道链路关联关系
	TCBUZTCCHANNEL
	8
	

	6412
	R
	电源内部连接关系
	TCNEPOWERTCNEPOWER
	8
	

	6413
	R
	电源负载供电关系
	TCNEPOWERTCNE
	8
	

	6414
	R
	通道段路由关联关系
	TCROUTERTCCHANNELSEG
	8
	

	6415
	R
	光路路由关联关系
	TCROUTERTCOPTICALROAD
	8
	

	6416
	R
	通道链路与数据网链路关联关系
	TCCHANNELDATANETLINK
	8
	

	6417
	R
	通道链路与交流线路保护资源关联关系
	ACLINEPRTRESRCHANNELS
	8
	

	6418
	R
	稳控站间通道与链路通道关联关系
	SG_TCCON_SCSSTCOMMU_R_CHANNEL
	8
	

	6419
	R
	光路与OTN波道关联关系
	TCOPTICALROAD OTNFREQUENCY
	8
	

	6420
	R
	通道段与OTN波道关联关系
	TCCHANNELSEG OTNFREQUENCY
	8
	


表B.5（续）
	对象代码
	对象分类
	对象名称
	对象英文名称
	对象序列号长度
	说明

	6424
	R
	光路与通道链路关联关系
	TCOPTICALROADTCCHANNEL
	8
	

	6421
	R
	通信配线端子连接关系
	TCEQPTERMTCEQPTERM
	8
	


A.1.5　 通信设备运行
通信设备运行数据对象管理表实例见表B.6。
表B.6 通信设备运行数据对象管理表实例
	对象代码
	对象分类
	对象名称
	对象英文名称
	对象序列号长度
	说明

	6700
	TCALM
	实时告警信息表
	REALALARM
	8
	

	6701
	TCPERF
	实时性能信息表
	REALDATA
	8
	

	6650
	TCALM
	历史告警基本信息表
	HISTORYALARM
	8
	


A.1.6　 通信系统运行
通信系统运行数据对象管理表实例见表B.7。
表B.7 通信系统运行数据对象管理表实例
	对象代码
	对象分类
	对象名称
	对象英文名称
	对象序列号长度
	说明

	6619
	TCOPM
	年检修计划
	OHLYEARPLANITEM
	8
	

	6621
	TCOPM
	月检修计划
	OHLMONTHPLANITEM
	8
	

	6622
	TCOPM
	检修票
	OHLTICKET
	8
	

	6631
	TCOPM
	业务申请单
	BUZAPPLYFORM
	8
	

	6634
	TCOPM
	方式单
	MODEFORM
	8
	

	6639
	TCOPM
	缺陷单
	FAULTFORM
	8
	

	6629
	TCOPM
	风险预警单
	RISKWARNING_B
	8
	


[bookmark: _Toc12888][bookmark: _Toc14602][bookmark: _Toc24363][bookmark: _Toc16800]数据对象表实例
A.1.7　 通信资源（容器）
通信容器资源数据对象表实例见表B.8。
表B.8 通信容器资源数据对象表实例
	对象代码
	表名
	英文表名
	说明

	6005
	SG_TCCON_TCGRID_B
	通信网基本信息表
	

	6010
	SG_TCCON_FIBERGRID_B
	光缆网基本信息表
	

	6015
	SG_TCCON_TCTRANS_B
	传输网基本信息表
	

	6016
	SG_TCCON_TCPLANE_B
	传输平面基本信息表
	

	6020
	SG_TCCON_TCSITE_B
	通信站基本信息表
	

	6020
	SG_TCCON_TCSITE_S
	通信站统计信息表
	


表B.8（续）
	对象代码
	表名
	英文表名
	说明

	6021
	SG_TCCON_TCROOM_B
	机房基本信息表
	

	6022
	SG_TCCON_TCPIPESEG_B
	沟道基本信息表
	

	6023
	SG_TCCON_TCTRANSYS _B
	传输系统基本信息表
	

	6024
	SG_TCCON_TCIPDATASYS_B
	数据网系统基本信息表
	

	6025
	SG_TCCON_TCPOWERSYS_B
	电源系统基本信息表
	

	6026
	SG_TCCON_TCSPVCSYS_B
	电视电话会议系统基本信息表
	

	6027
	SG_TCCON_TCSPEMSYS_B
	机动应急系统基本信息表
	

	6028
	SG_TCCON_TCSWSYS_B
	交换网系统基本信息表
	

	6029
	SG_TCCON_TCSPSYNSYS_B
	同步设备系统基本信息表
	

	6030
	SG_TCCON_TCSPMSSYS_B
	网管系统基本信息表
	

	6031
	SG_TCCON_PROTECTMSP_B
	MSP保护组基本信息表
	

	6032
	SG_TCCON_PGPPTP_P
	MSP保护组端口表
	

	6033
	SG_TCCON_PGPCTP_P
	MSP保护组时隙表
	

	6034
	SG_TCCON_EPROTECTIONGP_B
	板卡保护组基本信息表
	

	6035
	SG_TCCON_EPGPCARD_P
	板卡保护组板卡表
	

	6040
	SG_TCCON_TCNE_B
	节点基本信息表
	

	6045
	SG_TCCON_TCOPTICALROAD_B
	光路基本信息表
	

	6045
	SG_TCCON_TCOPTICALROAD_S
	光路统计信息表
	

	6046
	SG_TCCON_TCBUZ_B
	业务基本信息表
	

	6050
	SG_TCCON_TCCHANNEL_B
	通道链路基本信息表
	

	6051
	SG_TCCON_TCCHANNELSEG_B
	通道段基本信息表
	

	6052
	SG_TCCON_TCCHANNELFIBER_B
	纤芯通道基本信息表
	

	6053
	SG_TCCON_TCWELL_B
	人井
	

	6061
	SG_TCCON_TCBUZSYS_B
	业务系统基本信息表
	

	6063
	SG_TCCON_OTNFREQUENCY_CHANNEL_B
	OTN波道基本信息表
	


A.1.8　 通信资源（设备）
通信设备资源数据对象表实例见表B.9。
表B.9 通信设备资源数据对象表实例
	对象代码
	表名
	英文表名
	说明

	6100
	SG_TCDEV_FIBER_B
	光缆基本信息表
	

	6101
	SG_TCDEV_FIBERSEG_B
	光缆段基本信息表
	

	6101
	SG_TCDEV_FIBERSEG_S
	光缆段统计表
	

	6102
	SG_TCDEV_FIBERLINE_B
	纤芯基本信息表
	

	6120
	SG_TCDEV_TCTOWER_B
	独立通信杆塔基本信息表
	

	6130
	SG_TCDEV_TCNESDH_B
	SDH设备基本信息表
	

	6131
	SG_TCDEV_TCNEOTN_B
	OTN设备基本信息表
	

	6132
	SG_TCDEV_TCNEPTN_B
	PTN/SPN设备基本信息表
	

	6133
	SG_TCDEV_TCNEPDH_B
	PDH设备基本信息表
	

	6134
	SG_TCDEV_TCNEWDM_B
	波分设备基本信息表
	



表B.9（续）
	对象代码
	表名
	英文表名
	说明

	6135
	SG_TCDEV_TCNEWAVE_B
	微波设备基本信息表
	

	6136
	SG_TCDEV_TCNECARRIER_B
	载波设备基本信息表
	

	6138
	SG_TCDEV_PCM_B
	PCM设备基本信息表
	

	6142
	SG_TCDEV_TCNEPOWERHFSP_B
	通信电源基本信息表
	

	6144
	SG_TCDEV_TCNEPOWERDR_B
	配电屏基本信息表
	

	6145
	SG_TCDEV_TCNEPOWERBP_B
	蓄电池组基本信息表
	

	6146
	SG_TCDEV_TCNEPOWERUP_B
	UPS基本信息表
	

	6150
	SG_TCDEV_TCNEIPDATA_B
	数据网设备基本信息表
	

	6154
	SG_TCDEV_TCNESWTICH_B
	2M切换设备基本信息表
	

	6160
	SG_TCDEV_TCNESW_B
	交换设备基本信息表
	

	6170
	SG_TCDEV_TCNESPVC_B
	会议设备基本信息表
	

	6180
	SG_TCDEV_TCNESPEM_B
	机动应急设备基本信息表
	

	6190
	SG_TCDEV_TCNESPSYN_B
	同步设备基本信息表
	

	6200
	SG_TCDEV_TCNESPMS_B
	通信网管设备基本信息表
	

	6240
	SG_TCDEV_ TCSATELLITE _B
	卫星地面设备基本信息表
	

	6250
	SG_TCDEV_TCSHELF_B
	通信机框基本信息表
	

	6251
	SG_TCDEV_TCCARD_B
	通信板卡基本信息表
	

	6252
	SG_TCDEV_TCSLOT_B
	通信插槽基本信息表
	

	6253
	SG_TCDEV_TCPORT_B
	通信端口基本信息表
	

	6254
	SG_TCDEV_TCNEOLP_B
	光切设备基本信息表
	

	6255
	SG_TCCON_FBRCONNECT_B
	接续装置基本信息表
	

	6256
	SG_TCCON_TCRACK_B
	通信机柜基本信息表
	

	6257
	SG_TCCON_OPTICALAMP_B
	光放设备基本信息表
	

	6258
	SG_TCCON_DISPERSION_B
	色散设备基本信息表
	

	6261
	SG_TCDEV_ TCEQPTERM_B
	配线端子基本信息表
	


A.1.9　 通信资源（配网）
通信配网资源数据对象表实例见表B.10。
表B.10 通信配网资源数据对象表实例
	对象代码
	表名
	英文表名
	说明

	6301
	SG_TCPW_AN_B
	接入网基本信息表
	

	6302
	SG_TCPW_WPN_B
	无线网基本信息表
	

	6303
	SG_TCPW_OFPN_B
	光纤专网基本信息表
	

	6304
	SG_TCPW_HOST_B
	工业以太网设备基本信息表
	

	6305
	SG_TCPW_HOST_OLT_B
	OLT设备基本信息表
	

	6306
	SG_TCPW_HOST_ONU_B
	ONU设备基本信息表
	

	6307
	SG_TCPW_OPTICAL_SPLITTER_B
	分光器基本信息表
	

	6308
	SG_TCPW_TCCHANNEL_B
	通道链路基本信息表
	

	6309
	SG_TCPW_NR_BASE_STATION_RES_B
	5G基站基本信息表
	


表B.10（续）
	对象代码
	表名
	英文表名
	说明

	6310
	SG_TCPW_UPF_RES_B
	UPF资源基本信息表
	

	6311
	SG_TCPW_NR_CELL_RES_B
	小区基本信息表
	

	6312
	SG_TCPW_SLICES_RES_B
	5G切片基本信息表
	

	6313
	SG_TCPW_DNN_OR_APN_RES_B
	DNN/APN基本信息表
	

	6314
	SG_TCPW_SIM_RES_B
	SIM卡基本信息表
	

	6315
	SG_TCPW_CPE_DEVICE_B
	无线通信终端（含模块）基本信息表
	

	6316
	SG_TCPW_EPC_DEVICE_B
	无线专网核心网设备基本信息表
	

	6317
	SG_TCPW_BBU_DEVICE_B
	无线专网基站基本信息表
	

	6318
	SG_TCPW_RRU_DEVICE_B
	无线专网小区基本信息表
	


A.1.10　 通信资源（关联关系）
通信关联关系数据对象表实例见表B.11。
表B.11 通信配网资源数据对象表实例
	对象代码
	表名
	英文表名
	说明

	6401
	SG_TCCON_TCSITE_R_COMMONSUBSTATION
	通信站与厂站关联关系表
	

	6402
	SG_TCCON_TCOPTICALROAD_R_TCCHANNELSEG
	光路与通道段关联关系表
	

	6403
	SG_TCDEV_FIBERSEG_R_DCLINE
	光缆段与直流线路关联关系表
	

	6404
	SG_TCDEV_FIBERSEG_R_ACLINE
	光缆段与交流线路关联关系表
	

	6405
	SG_TCDEV_FIBERSEG_R_TLINE
	光缆段与T接线路关联关系表
	

	6406
	SG_TCDEV_FIBERSEG_R_TCPIPESEG
	光缆段与沟道关联关系表
	

	6407
	SG_TCDEV_FIBERSEG_R_FIBER
	光缆与光缆段关联关系表
	

	6408
	SG_TCDEV_FIBER_R_LINE
	光缆与一次线路关联关系表
	

	6216
	SG_TCCON_TCCTP_R_TCCTP
	时隙交叉连接关系表
	

	6410
	SG_TCCON_TCCHANNEL_R_TCCHANNELSEG
	通道段与通道链路关联关系表
	

	6411
	SG_TCCON_TCBUZ_R_TCCHANNEL
	业务与通道链路关联关系表
	

	6412
	SG_TCDEV_TCNEPWOER_R_TCNEPOWER
	电源内部连接关系表
	

	6413
	SG_TCDEV_TCNEPWOER_R_TCNE
	电源负载供电关系表
	

	6414
	SG_TCCON_TCROUTER_R_TCCHANNELSEG
	通道段路由关联关系表
	

	6415
	SG_TCCON_TCROUTER_R_TCOPTICALROAD
	光路路由关联关系表
	

	6416
	SG_TCCON_TCCHANNEL_R_DATANETLINK
	通道链路与数据网链路关联关系表
	

	6417
	SG_TCCON_ACLINEPRTRESR_R_CHANNELS
	通道链路与交流线路保护资源关联关系表
	

	6418
	SG_TCCON_SCSSTCOMMU_R_CHANNEL
	稳控站间通道与链路通道关联关系表
	

	6419
	SG_TCCON_TCOPTICALROAD_R_OTNFREQUENCY
	光路与OTN波道关联关系表
	

	6420
	SG_TCCON_TCCHANNELSEG_R_OTNFREQUENCY
	通道段与OTN波道关联关系表
	

	6421
	SG_TCCON_TCPHYLINK_R
	通信配线端子连接关系表
	

	6424
	SG_TCCON_TCOPTICALROAD_R_TCCHANNEL
	光路与通道链路关联关系表
	


A.1.11　 通信设备运行
通信设备运行数据对象表实例见表B.12。
表B.12 通信设备运行数据对象表实例
	对象代码
	表名
	英文表名
	说明

	6700
	SG_TCALM_REALALARM_B
	实时告警信息表
	

	6701
	SG_TCPERF_REALDATA_B
	实时性能信息表
	

	6650
	SG_TCALM_HISTORYALARM_B
	历史告警基本信息表
	


A.1.12　 通信系统运行
通信系统运行数据对象表实例见表B.13。
表B.13 通信系统运行数据对象表实例
	对象代码
	表名
	英文表名
	说明

	6619
	SG_TCOPM_OHLYEARPLANITEM_B
	年检修计划项基本信息表
	

	6621
	SG_TCOPM_OHLMONTHPLANITEM_B
	月检修计划项基本信息表
	

	6622
	SG_TCOPM_OHLTICKET_B
	检修票基本信息表
	

	6631
	SG_TCOPM_BUZAPPLYFORM_B
	业务申请单基本信息表
	

	6634
	SG_TCOPM_MODEFORM_B
	方式单基本信息表
	

	6639
	SG_TCOPM_FAULTFORM_B
	缺陷单基本信息表
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